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招标技术协议

一．工程名称：低周疲劳试验外协

二．工程地点：甲方提供试料坯料，乙方负责试样加工和试验并出具检测报告。（其中2组试样已加工完毕，无须乙方加工）

三．承包形式：
四．工    期：理化见料20个工作日。
五.技术要求  

甲方提供试料，乙方负责试料加工和试验并出具检测报告。

	序号
	材料
	试验温度
	是否需要加工试样
	检测标准

	1
	FB2
	620℃
	是
	低周疲劳试验：GB/T 15248；
每组试验14~15个试样；
应变比R=-1，加载波形三角波，应变速率8×10-3 S-1，应变±（0.2%，0.3%，0.4%，0.5%，0.6%，0.7%，0.8%），循环应力σmax下降到30%。

	2
	C630R
	620℃
	否
	

	3
	FB2
	620℃
	是
	

	4
	FB2
	620℃
	是
	

	5
	C630R
	620℃
	否
	

	6
	C630R
	620℃
	是
	

	7
	C630R
	620℃
	是
	

	试样加工数量
	70~75
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试样加工尺寸

相似材料试验数据
检测报告要求：

提供应力-应变曲线原始数据；

提供疲劳寿命数据；
3.试验残样保留，并保存在密封袋上写好编号寄回。
六.质量保证期：30天
七.付款方式：乙方完成检测并出具检测报告，甲方收到乙方提供的检测报告后向乙方支付合同总价的95%为检测服务验收款。产品出厂前经甲方、用户、业主三方验收合格后支付剩余的5%余款。
八.违约金赔偿：

如果乙方没有按照合同规定的时间完成检测并提供检测报告，承担合同总价10%的违约责任。
九.其他待补充事项：无

十.投标文件

应于项目开标前将加盖公章的纸质投标文件（3份）移交中国第一重型机械股份公司招标中心（联系人金晟宇18646606122/0452-6811588）并在集中采购平台报价时上传电子版投标文件（加盖印章），非齐齐哈尔地区供应商可仅在集中采购平台报价时上传电子版投标文件（加盖印章）。

十一.联系人信息

张海峰15822871844

