废钢运输项目
1.运输项目：一重材料废钢（钢屑）运输。

2.包装方式：无其他包装。

3.装车方式：由炼钢厂磁盘吊配合装车，装车过程不得影响炼钢厂生产，在生产间隙装车，要求装车时在车板底部铺设彩条布，防止钢屑从车板底部及栏板处散落。

4.运输数量：约1000吨，以实际运输量为准。
5.起止运地：富区一重厂内炼钢厂备料工序—一重集团常州新材料有限公司（江苏省常州市溧阳市竹箦镇竹节路28号）。

6.运输时间：2026 年8月20日-2025年9月5日。
7.运输车型：高栏车（要求车板平整）标吨运输，不允许超载。
8.磅差要求：以富区一重厂内地磅检斤数为准、缺少部分按废钢（对应材质）采购价格由承运方负责赔偿。

9.其他要求：

1）装车后用苫布覆盖货物，施好铅封（铅封由我方提供），并保证在货物到达后苫布无破损，铅封完好，如铅封损坏、不予结算运费。

2）所有运输车辆配备GPS/北斗定位系统，实现车辆在线监控，所有车辆GPS/北斗定位必须实时在线。
3）装车后必须对废钢装载情况拍摄影像资料备查。

4）运输过程中货物发生丢失、减少、调包、掺杂、被盗等，承运方需按照我方采购价格100%进行赔偿。

5）由承运方派押运车辆（皮卡车/面包车），我方派人随车押运。

6）承运方在接到我方通知后，24小时内车辆到达指定地点。

7）装车时有炼钢厂、检查站、保卫部三方监装。
8）按吨单价报价，报价时综合考虑押运车辆、加班费等所有费用，所报价格均为含税价格。  

9）报价表如下：

	序号
	项目
	吨单价（含税）

	1
	废钢运输（含押运车费用）
	

	2
	废钢运输（不含押运车费用）
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